|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规格参数 |  |  | 备注 |
| 标称电压 | 12.8(12V) | 25.6V(24V) | 51.2V(48V) | 更多容量电压可按需定制！ |
| 标称容量 | 200AH | 400AH | 600AH | 800AH | 200AH | 400AH | 200AH | 400AH |
| 电量(度) | 2.5 | 5.1 | 7.7 | 10.2 | 5.1 | 10.2 | 10.2 | 20.2 |
| 重量(KG) | 18 | 36 | 54 | 72 | 36 | 72 | 72 | 145 |  |
| 外形尺寸(mm)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款号 | A款 | B款 | C款 | D款 | B款 | D款 | D款 | E款 |  |
| 持续充电电流 | ≦150A | ≦150A | ≤200A | ≦100A | ≦100A | ≦100A |  |
| 持续放电电流 | ≦250A | ≦250A | ≦300A | ≦150A | ≦200A | ≦150A | ≦200A |  |
| 峰值放电电流 | ≦500A | ≦500A | ≦600A | ≦300A | ≦400A | ≦300A | ≦300A | 20S |
| 过充保护电压 | 14.6V |  | 29.2V | 58.4V | 58.4V |  |
| 过放保护电压 | 10V |  | 20V | 40V | 40V |  |
| 电池材料体系 | 磷酸铁锂（LiFePo4） |  |
| BMS | 智能锂电管理系统 |  |
| 均衡电流 | 100MA |  |
| 正负极接线柱 | 200/400A接线柱 |  |
| 充电温度 | 0℃-45℃ |  |
| 放电温度 | -20℃-45℃ |  |
| 通讯接口 | 库仑计/485通讯/蓝牙+APP | 选配 |
| 显示屏 | 4.3寸LED彩屏 | 选配 |
| 外壳 | 钣金烤漆 |  |
| 充放电接口 | 充放同口 |  |
| 循环寿命 | 3000次 |  |

